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	ООО «ВАКО ИНЖИНИРИНГ»
производство установок водоподготовки АКВАПЛЕКС
+7 (989) 122-83-08  •  info@vaco-eng.ru  •  vaco-eng.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на установку обратного осмоса АКВАПЛЕКС
Типоряд RO-ULP 1 / 2 / 3 / 4 / 6-4040 и установки по индивидуальному расчёту
1. ЗАКАЗЧИК
	Организация
	
	ИНН
	

	Контактное лицо, должность
	
	Телефон
	

	E-mail
	
	Дата заполнения
	

	Адрес объекта (город, площадка)
	
	Срок реализации
	


2. ЗАДАЧА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
	Назначение очищенной воды
	
	Отрасль / производство
	

	Требуемая производительность, м³/ч
	
	то же, м³/сут
	

	Режим работы: часов в сутки
	
	дней в неделю
	

	Пиковый расход потребителя, м³/ч
	
	Требуемое давление у потребителя, бар
	

	Накопительная ёмкость пермеата: объём, м³
	
	имеется / требуется
	

	Существующее оборудование (что уже стоит)
	
	


3. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	☐ Артезианская скважина (глубина ____ м)
☐ Муниципальный водопровод
☐ Поверхностный источник (река, озеро, водохранилище)
☐ Оборотная вода / стоки производства
☐ Другой: ______________________________________
	☐ Дебит источника, м³/ч: ______________
☐ Давление на вводе, бар: ______________
☐ Температура воды, °C: ______________
☐ Сезонные колебания качества: есть / нет
☐ Наличие анализа воды: есть / требуется отбор

	Существующая предподготовка (обезжелезивание, умягчение, дозирование, фильтрация) — укажите состав и схему:




Для поверхностного или нетипового источника приложите анализы воды помесячно за прошедший год.
4. КАЧЕСТВО ИСХОДНОЙ ВОДЫ
	Общие показатели
	Значение
	Катионы, мг/л
	Значение
	Анионы, мг/л
	Значение

	pH
	
	Кальций Ca²⁺
	
	Карбонаты CO₃²⁻
	

	Электропроводность, мкСм/см
	
	Магний Mg²⁺
	
	Бикарбонаты HCO₃⁻
	

	Солесодержание (TDS), мг/л
	
	Натрий Na⁺
	
	Хлориды Cl⁻
	

	Жёсткость общая, мг-экв/л
	
	Калий K⁺
	
	Сульфаты SO₄²⁻
	

	Щёлочность общая, мг-экв/л
	
	Железо общее Fe
	
	Кремнекислота SiO₂
	

	Мутность, мг/л (NTU)
	
	Железо двухвал. Fe²⁺
	
	Фосфаты PO₄³⁻
	

	Взвешенные вещества, мг/л
	
	Марганец Mn
	
	Нитраты NO₃⁻
	

	Цветность, град
	
	Медь Cu
	
	Нитриты NO₂⁻
	

	Прозрачность, см
	
	Стронций Sr
	
	Фториды F⁻
	

	Запах, балл
	
	Барий Ba
	
	Бор B
	

	Привкус, балл
	
	Алюминий Al
	
	Сероводород H₂S
	

	Окисляемость перманг., мгО₂/л
	
	Аммоний NH₄⁺
	
	Сухой остаток, мг/л
	

	SDI₁₅
	
	
	
	
	

	Свободный хлор, мг/л
	
	
	
	
	

	Температура, °C
	
	
	
	
	


5. ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
	Электропроводность, мкСм/см
	
	Солесодержание (TDS), мг/л
	

	pH
	
	Другие требования (жёсткость, SiO₂, ГОСТ/СанПиН)
	


6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ УСТАНОВКИ
	☐ Механический фильтр предочистки
☐ Обезжелезивание
☐ Умягчение (Na-катионирование)
☐ Сорбционный (угольный) фильтр / дехлорирование
☐ Дозирование антискаланта
☐ Дозирование коррекции pH
☐ УФ-обеззараживание пермеата
☐ Вторая ступень осмоса / ЭДИ
	☐ Шкаф управления с автоматикой (штатно)
☐ Частотный преобразователь на НВД
☐ Система CIP (химическая промывка)
☐ Кондуктометр с выводом на щит
☐ Накопительная ёмкость пермеата
☐ Насосная станция подачи потребителю
☐ Диспетчеризация / вывод сигналов в АСУ ТП
☐ Исполнение: рама  /  контейнер  /  блок-модуль


	Электропитание объекта
	3×380 В / 220 В  (нужное отметить)
	Материал обвязки
	нерж. сталь / ПВХ / ПНД


7. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И МОНТАЖА
	Помещение: площадь, м²
	
	Высота потолка, м
	

	Температура в помещении, °C
	
	Наличие дренажа (сброс концентрата)
	

	Габаритные ограничения (проёмы, проходы)
	
	Шеф-монтаж и пусконаладка силами ВАКО
	да / нет


8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
	






Заполненный опросный лист и анализ воды направьте на info@vaco-eng.ru. Подбор установки и коммерческое предложение — в течение 1–2 рабочих дней.
	Заполнил (Ф.И.О., должность): ______________________________
	Подпись / дата: ______________________________
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